3.pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

**„Ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas un uzstādīšanas darbi Jelgavā”**

**identifikācijas Nr. JPD2015/73/AK**

**I Vispārīgā daļa**

1. **Iepirkuma priekšmets**
   1. **Ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (turpmāk – CSOTL) uzturēšanas un uzstādīšanas darbi Jelgavas pilsētā.**
   2. Iepirkums paredz visu uzturēšanas darbu kompleksu: atklāto defektu novēršana, bojāto vai pazudušo CSOTL atjaunošana un jaunu CSOTL uzstādīšana, izpildi (turpmāk – Darbs) atbilstoši darba veikšanas kvalitātes prasībām, nodrošinot satiksmes drošību Jelgavas pilsētas ielās, šādiem CSOTL Jelgavas pilsētas sarkano līniju robežās:
      1. ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu uzturēšanu;
      2. aizsargbarjeru atstarotāju uzturēšanu;
      3. gājēju barjeru un ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru uzturēšanu;
      4. ceļa apmaļu krāsošana ar dzeltenu krāsu;
      5. navigācijas zīmes.
   3. Izpildītājam veicamie darbi tiek dalīti šādās grupās:
      1. ikdienas uzturēšanas darbi;
      2. avārijas darbi – ārkārtas gadījumi, kad esošā situācija var būt bīstama ceļu satiksmes dalībniekiem, gājējiem, apkārtējai videi, tas ir ceļu satiksmes negadījuma vai citu CSOTL bojājumu gadījumā, kas rada satiksmes drošībai bīstamas situācijas uz pilsētas ielām, seku novēršana (piemēram, ceļa zīmes balsta atrašanās uz brauktuves, noliektas ceļa zīmju konsoles atrašanās uz brauktuves u.c.), turpmāk – Avārijas darbs.
   4. Jelgavas pilsētas ielu sarakstā (Tehnisko specifikāciju Pielikums Nr.1) ir 366 ielas ar kopējo garumu 269 km, uz kurām tiek apsaimniekoti:

**-** ceļa zīmes un vertikālie apzīmējumi ~ 3300gab.;

- aizsargbarjeru atstarotāji ~ 350 gab.;

- gājēju barjeras ~2300 m.;

- ceļa transportlīdzekļu norobežojošās metāla barjeras ~ 400 m;

- signālstabiņi ~ 700gab;

1. **Normatīvie akti.**

Visi darbi veicami saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvo aktu prasībām un standartiem, ņemot vērā „Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”, kas apstiprinātas ar Jelgavas pašvaldības aģentūras „Pilsētsaimniecība” direktora 2009.gada 8.jūlija rīkojuma Nr.1-7/176 (tekstā – JPPI specifikācijas) (pieejamas Pasūtītāja mājas lapā <http://www.pilsetsaimnieciba.lv/par-pilsetsaimniecibu/dokumenti/>)

1. **Darba pasūtīšanas un pieņemšanas kārtība:**
   1. **Darba pasūtīšana:**
      1. Darba pieteikums (turpmāk – Pieteikums) tiek nosūtīts elektroniski, izmantojot Pasūtītāja Problēmu uzskaites un kontroles sistēmu (turpmāk – PUKS), kuras piekļuves iespēju Izpildītājam nodrošina Pasūtītājs, vienas nedēļas laikā no līguma noslēgšanas dienas. PUKS – tā ir JPPI „Pilsētsaimniecība” izstrādāta WEB bāzēta informācijas sistēma, kas nodrošina ātru informācijas plūsmu un apmaiņu starp Pasūtītāja speciālistiem un iesaistītajām līgumsabiedrībām, lai nodrošinātu operatīvu pieteikto darbu uzskaiti un kontroli, kā arī līguma izpildi. Pasūtītājs veiks Izpildītāja darbinieku apmācību sistēmas lietošanai.

Minimālās prasības ar interneta pieslēgumu aprīkotam Izpildītāja datoram, kurā tiks veikta atskaišu ievade: Operatīvā atmiņa: 1 GB, operētājsistēma: Microsoft Vista vai jaunāks, Interneta pārlūks: Internet Explorer 8 vai jaunāks, Mozilla Firefox 4 vai jaunāks, vai Google Chrome.

PUKS izveidotais pieteikums ir pamatojums tajā norādīto Darba vienību un apjoma izpildei. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var veikt pieteikuma korekcijas.

* + 1. Par avārijas darbiem Izpildītājs telefoniski saņem informāciju no POIC, un nākamajā darba dienā līdz plkst.15.00 Pieteikums tiek noformēts PUKS. **Izpildītājam avārijas darbu izpilde jāuzsāk ne vēlāk, kā vienas stundas laikā no telefoniska pieteikuma saņemšanas brīža**.
  1. **Darba pieņemšana – nodošana:**
     1. Izpildītājam pēc Darba pabeigšanas līdz nākamās darba dienas plkst.12.00 jāsniedz Pasūtītājam atskaite sistēmā PUKS par iepriekšējā dienā veiktajiem darbiem;
     2. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina izpildītā Darba pārbaude dabā, kontrolējot izpildītā Darba apjomus un kvalitāti. Darba pārbaudēs piedalās Izpildītāja darbu vadītājs un Pasūtītāja projekta vadītājs;
     3. Darbu nepieņem, ja tas nav pabeigts vai ir atklātas neatbilstības Tehnisko specifikāciju un/vai normatīvo aktu prasībām. Gadījumos, kad Pasūtītājs vai Izpildītājs nepiekrīt norādījumiem par Darba izpildes kvalitāti, tad tie ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgu ekspertu;
     4. Ja iebūvētie materiāli vai būvizstrādājumi neatbilst Tehniskajās specifikācijās un attiecināmajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām, tad Izpildītājs veic defektu labošanu, saskaņā ar Pasūtītāja sastādīto defektu aktu.

1. **Satiksmes organizācijas prasības:**
   1. Satiksmes organizācija jāorganizē saskaņā ar 02.10.2001. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
   2. Aprīkojot darba vietu ar pagaidu ceļa zīmēm pārliecināties, lai tās nekonfliktē ar esošajām uzstādītajām ceļa zīmēm un nemaldina satiksmes dalībniekus.
   3. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu minimālais nodrošinājums Izpildītāja noliktavā:
      1. speciāli aprīkots transportlīdzeklis ar signālplāksnītēm, dzeltenu bākuguni un nepieciešamajām ceļa zīmēm;
      2. barjeras Nr.910, Nr.911 un Nr.912, ne mazāk kā 5 gab.;
      3. ceļa zīmju balsti ar enkurveida stiprinājumu ne mazāk kā 10 gab.;
      4. vadkonusi ne mazāk kā 10 gab.;
      5. vadstatņi Nr.909 ne mazāk kā 15 gab.;
      6. necaurspīdīgi maisi ceļa zīmju aizsegšanai ne mazāk kā 30 gab.;
      7. pagaidu ceļa zīmes Nr. 118, Nr. 410 – 412, Nr. 107 - 109 ne mazāk kā 2 gab.;
      8. ceļa zīmes Nr. 326, ne mazāk kā 10 gab.
2. **Kvalitāte un garantijas laiks**
   1. Izpildīto darbu kvalitāte tiek novērtēta vizuāli atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2014” un citiem attiecināmajiem normatīvajiem aktiem.
   2. Uzstādāmajām ceļa zīmēm jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem, par ko liecina attiecīgās ceļa zīmes atbilstības sertifikāts. Ceļa zīmes atbilstības sertifikātu jāiesniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Ceļa zīmēm jābūt ne mazāk kā 5 gadu garantija.
   3. **Izpildītājam jānodrošina verificēta mērierīce ceļa zīmju atstarojuma līmeņa noteikšanai, minimālais ceļa zīmju pasūtījums 5-10 gab.**
   4. Uzstādāmo ceļa zīmju atstarojošajām virsmām jābūt izgatavotām no mikroprizmatiska materiāla, ko apliecina attiecīgā atstarojošā materiāla izgatavotāja atbilstības sertifikāts.
3. **Vispārīgās prasības Darba veikšanai**
   1. Darbi Izpildītājam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), ja nav noteikts citādi, jānodrošina nepieciešamās kvalifikācijas darbinieki un tehniskie līdzekļi (ierīces, iekārtas, mehānismi, instrumenti un transportlīdzekļi).
   2. Darbi jāveic pamatojoties uz Pieteikumu, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, ievērojot Pieteikumā norādītos darbu veidus (arī Pasūtītāja satiksmes organizācijas shēmas), apjomus un izpildes termiņus.
   3. Uzstādot jaunus vai pārvietojot esošos CSOTL, pārliecināties, ka tie netraucē vai neaizsedz citus CSOTL.
   4. Ja darbi ir saistīti ar būvbedru vai tranšeju rakšanu, tad saskaņā ar Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, Izpildītājam jāizņem rakšanas darbu atļauja JPPI „Pilsētsaimniecība” Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 2.kabinetā;
   5. Ja Pieteikumā ir norādīts, tad Darba gaitā objektā atgūtie materiāli (bruģakmens, ceļa zīmes u.c.) ir Pasūtītāja īpašums un jānogādā uz Pasūtītāja norādīto noliktavu Jelgavas pilsētas robežās. Ja Pieteikumā nav norādīts par atgūtajiem materiāliem, tad to utilizāciju nodrošina Izpildītājs.
   6. Nepieciešamības gadījumā, par ko norādīts Pieteikumā, Pasūtītāja speciālists (projekta vadītājs) kopīgi ar Izpildītāja speciālistu/iem veic CSOTL esošā stāvokļa pārbaudes pirms un/vai pēc Darbu izpildes.
   7. Uzsākot un pabeidzot Darbu konkrētā objektā Izpildītājam jāpaziņo Pašvaldības operatīvas informācijas centra (turpmāk – POIC) dispečeram pa bezmaksas tālruni 8787.
4. **Darba izpildes termiņi:**
   1. ceļa zīmes un vertikālo apzīmējumu atjaunošanas darbu izpilde pēc Pieteikuma saņemšanas jānodrošina – Tranzīta un pilsētas nozīmes maģistrālās ielas (tehnisko specifikāciju 2.pielikums) 1 darba dienas laikā, pārējās ielās 3 darba dienu laikā;
   2. Avārijas darbu izpilde pēc pieteikuma, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 3.1.2.apakšpunktu, saņemšanas jānodrošina 1 stundas laikā (jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas);
   3. bojāto un pazudušo CSOTL atjaunošanas darbu izpildes termiņš, ņemot vērā CSOTL veidu:
      1. priekšrocības grupas ceļa zīmes, kā arī ceļa zīmes Nr. 530 un Nr. 531 „Gājēju pāreja” – 1 stundas laikā, attiecināmi Avārijas darba nosacījumi;
      2. aizlieguma un brīdinājuma zīmes – 24 stundu laikā;
      3. Gājēju barjeru, ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru defekti – maģistrālajās ielās 3 dienu laikā, pārējās ielās 2 nedēļu laikā;
      4. virziena rādītāji un signālstabiņi – 10 dienu laikā pēc Pieteikuma saņemšanas;
      5. aizsargbarjeru pazudušo atstarotāju uzstādīšana – 20 dienu laikā pēc Pieteikuma saņemšanas.
   4. Darbu izpilde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju prasībām jānodrošina visu diennakti, kā arī Avārijas darbiem brīvdienās un svētku dienās.

**II Plānotie darba apjomi**

Tabulās ir norādīti plānotie apjomi, ko pasūtītājs izmanto (pasūta) pēc faktiskās nepieciešamības.

1. **CSOTL uzturēšanas tehniskā kārtībā paredzamais darba apjoms**

*1.tab.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. p.k.*** | ***Darba veids*** | ***Mērvienība*** | ***Plānotais apjoms 24 mēnešiem*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **1.** | **Ceļa zīmju, vertikālo apzīmējumu uzturēšana:** | | |
| 1.1. | - saliekta balsta iztaisnošana | gab. | 300 |
| 1.2. | - saliektas, sagrieztas ceļa zīmes iztaisnošana, pagriešana pareizā virzienā | gab. | 200 |
| 1.3. | - ceļa zīmju mazgāšana | gab. | 300 |
| 1.4. | - ceļa zīmju mazgāšana (ar pacēlāju) | gab. | 60 |
| 1.5. | -navigācijas zīmju mazgāšana | gab. | 20 |
| **2.** | **Brīvdienās un svētku dienās:** | | |
| 2.1. | - saliekta balsta iztaisnošana | gab. | 20 |
| 2.2. | - saliektas, sagrieztas ceļa zīmes pagriešana pareizā virzienā | gab. | 20 |
| **3.** | **Drošības barjeru uzturēšana:** | | |
| 3.1. | - gājēju barjeru iztaisnošana | m | 200 |
| 3.2. | - drošības barjeru atstarotāju mazgāšana | gab. | 100 |
| 3.3. | - ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru iztaisnošana | m | 20 |
| **4.** | **Brīvdienās un svētku dienās:** | | |
| 4.1. | - gājēju barjeru iztaisnošana | m | 20 |
| 4.2. | - ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru iztaisnošana | m | 3 |

1. **CSOTL uzstādīšanas un demontāžas darbu paredzamais apjoms**

*2.tab.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Nr.*  *p.k.* | *Darba veids* | *Mērvienība* | *Plānotais apjoms 24 mēnešiem* |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu | gab. | 320 |
| 2. | Ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu (ar pasūtītāja materiālu) | gab. | 60 |
| 3. | Ceļa zīmju uzstādīšana uz balsta | gab. | 600 |
| 4. | Ceļa zīmju uzstādīšana uz konsoles | gab. | 80 |
| 5. | Ceļa zīmju balsta demontāža ar enkurveida stiprinājumu | gab. | 60 |
| 6. | Balsta ar konsoli uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu | gab. | 50 |
| 7. | Balsta ar konsoli demontāža ar enkurveida stiprinājumu | gab. | 10 |
| 8. | Autopacēlāja (līdz 5 m augstumā) darba 1 stundas izcenojums | st. | 40 |
| 9. | Ceļa zīmju uzstādīšana ar individuāli izgatavojamu stiprinājumu | gab. | 20 |
| 10. | Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana | gab. | 80 |
| 11. | Vertikālo apzīmējumu demontāža | gab. | 40 |
| 12. | Signālstabiņu uzstādīšana | gab. | 200 |
| 13. | Signālstabiņu demontāža | gab. | 50 |
| 14. | Atstarotāju uzstādīšana uz aizsargbarjerām | gab. | 50 |
| 15. | Atstarotāju uzstādīšana ceļa (apmalē) segumā | gab | 50 |
| 16. | Gājēju barjeru uzstādīšana | m | 60 |
| 17. | Gājēju barjeru demontāža | m | 50 |
| 18. | Gājēju barjeru uzstādīšana (ar pasūtītāja materiālu) | m | 300 |
| 19. | Gājēju norobežojošo ķēžu stabiņu uzstādīšana | gab. | 20 |
| 20. | Gājēju norobežojošo ķēžu stabiņa (ø līdz 75 mm) piegāde | gab. | 20 |
| 21. | Gājēju norobežojošo ķēžu stabiņu demontāža | gab. | 20 |
| 22. | Gājēju norobežojošo tērauda ķēžu (posma gredzena ø 8-10mm ) uzstādīšana ar fiksatoru | m | 20 |
| 23. | Gājēju norobežojošo tērauda ķēžu posmu (posma gredzena ø 8-10mm ) piegāde | m | 30 |
| 24. | Gājēju norobežojošo ķēžu noņemšana | m | 30 |
| 25. | Gājēju norobežojošo ķēžu fiksatoru (raž. Benito mod. Esquirol H205T vai ekvivalents) uzstādīšana | gab. | 30 |
| 26. | Gājēju norobežojošo ķēžu fiksatoru (raž. Benito mod. Esquirol H205T vai ekvivalents) piegāde | gab. | 30 |
| 27. | Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru 1 m uzstādīšana | m | 30 |
| 28. | Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru 1 m demontāža | m | 30 |
| 29. | Ceļa zīmes demontāža no esoša balsta | gab. | 250 |
| 30. | Ceļa zīmes demontāža ar balstu | gab. | 80 |
| 31. | Ceļa zīmes demontāža ar balstu un pārvietošana uz norādīto vietu un uzstādīšana. | gab. | 60 |
| 32. | Reklāmas nesēja demontāža 1m2 | m2 | 50 |
| 33. | Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža ar balstu uz stacionāras pamatnes | gab. | 400 |
| 34. | Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža uz esoša balsta | gab. | 300 |
| 35. | Vadstatņu uzstādīšana un noņemšana | gab. | 400 |
| 36. | Ceļa zīmju aizklāšana un atklāšana | gab. | 400 |
| 37. | Ceļa apmaļu krāsošana ar dzeltenu krāsu | m | 100 |
| 38. | Satiksmes spoguļa uzstādīšana d=600 | gab. | 5 |
| 39. | Satiksmes spoguļa uzstādīšana d=800 | gab. | 5 |
| 40. | Satiksmes spoguļa piegāde d=600 | gab. | 5 |
| 41. | Satiksmes spoguļa piegāde d=800 | gab. | 5 |
| 42. | Satiksmes spoguļa demontāža | gab. | 6 |
| 43. | Automašīnu atduras (1670x145x120) uzstādīšana ar piegādi | m | 60 |
| 44. | Automašīnu atduras demontāža | m | 20 |
| 45. | Ātruma slāpētāju uzstādīšana (pasūtītāja materiāls) | m | 20 |
| 46. | Ātruma slāpētāju (1.posma izmērs 400 x 500 x 50 mm) uzstādīšana ar piegādi | m | 20 |
| 47. | Ātruma slāpētāju (guļošā policista) nobeiguma elements 400x250x50mm uzstādīšana ar piegādi | m | 6 |
| 48. | Ātruma slāpētāju (1.posma izmērs 980 x 500 x 70 mm) uzstādīšana ar piegādi | m | 70 |
| 49. | Ātruma slāpētāja (guļošā policista) nobeiguma elements, 980x315x70mm uzstādīšana ar piegādi | gab. | 12 |
| 50. | Ātruma slāpētāju demontāža | m | 30 |
| 51. | Drošības saliņu norobežojošo elementu ("Mini Leitboy'' vai analogu) montāža | gab. | 100 |
| 52. | Drošības saliņu norobežojošo elementu ("Mini Leitboy'' vai analogu) demontāža | gab. | 100 |
| 53. | Drošības saliņu norobežojošo elementu ("Mini Leitboy'' vai analogu) mazgāšana | gab. | 100 |
| 54. | Ceļa zīmju gaismu atstarojošās virsmas līmeņa noteikšana | gab. | 50 |
| 55. | Atstarotāju uzstādīšana ceļa (apmalē) segumā | gab. | 100 |
| **56.** | **Brīvdienās un svētku dienās:** | | |
| 56.1. | Ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu | gab. | 20 |
| 56.2. | Balsta ar konsoli uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu | gab. | 4 |
| 56.3. | Autopacēlāja (līdz 5 m augstumā) darba 1 stundas izcenojums | st. | 20 |
| 56.4. | Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana | gab. | 8 |
| 56.5. | Signālstabiņu uzstādīšana | gab. | 10 |
| 56.6. | Gājēju barjeru uzstādīšana | m | 20 |
| 56.7. | Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru uzstādīšana | gab. | 3 |

1. **Uzstādāmo ceļa zīmju plānotais daudzums**

*3.tab*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.*  *p.k.* | *Ceļa zīmes nosaukums* | | *Izmērs mm* | **Daudzums (gab.) attiecīgajā klasē (plānotais apjoms 24 mēnešiem)** | | | |
| 1. klases gaismu atstaroja virsma  \* | 2.klases gaismu atstaroja virsma  \*\* | Floures-centas 3.klases gaismu atstarojošas virsmas | Signālstabiņi, atstarotāji |
| **1.** | **Brīdinājuma zīmes** | | | | | | |
| 1.1. | No Nr.101 līdz Nr.133; Nr.142, | 700 | |  | 20 |  |  |
| 1.2. | No Nr.101 līdz Nr.133; Nr.142, | 900 | |  | 4 |  |  |
| 1.3. | No Nr.134, 135 | 1250 | |  | 2 |  |  |
| 1.4. | No Nr.136-Nr.141 | 300x600 | |  | 6 |  |  |
| 1.5. | Nr.142 | 900 | |  | 3 |  |  |
| **2.** | **Priekšrocības zīmes** | | | | | | |
| 2.1. | Nr.201, Nr.202 | 350x350 | | 10 |  |  |  |
| 2.2. | Nr.201, Nr.202 | 700x700 | |  | 16 |  |  |
| 2.3. | Nr.203 līdz Nr.206 | 700x700 | |  | 20 |  |  |
| 2.4. | Nr.207 | 700 | |  | 6 |  |  |
| 2.5. | Nr.208 | 700 | |  | 4 |  |  |
| 2.6. | Nr.209 | 700 | |  | 2 |  |  |
| **3.** | **Aizlieguma zīmes** | | | | | | |
| 3.1. | No Nr.301 līdz Nr.334 | 700 | |  | 30 |  |  |
| 3.2. | No Nr.301 līdz Nr.334 | 900 | |  | 10 |  |  |
| **4.** | **Rīkojuma zīmes** | | | | | | |
| 4.1. | No Nr.401 līdz Nr.419 | 700 | |  | 10 |  |  |
| 4.2. | No Nr.420 līdz Nr.422 | 600x900 | |  | 6 |  |  |
| **5.** | **Norādījuma zīmes** | | | | | | |
| 5.1. | No Nr.501 līdz Nr.502 | 700x700 | |  | 4 |  |  |
| 5.2. | Nr.503 līdz Nr.504 | 1050x350 | |  | 4 |  |  |
| 5.3. | Nr.512 | 1400x700 | |  | 4 |  |  |
| 5.4. | No Nr.513 līdz Nr.517 | 700x700 | |  | 10 |  |  |
| 5.5. | Nr.522 līdz Nr.527 | 900x900 | |  | 20 |  |  |
| 5.6. | Nr.528A un Nr.529A | 600x600 | |  | 20 |  |  |
| 5.7. | Nr.530, Nr.531 | 700x700 | |  |  | 40 |  |
| 5.8. | Nr.532, Nr.532A | 700x700 | |  | 20 |  |  |
| 5.9. | Nr.518; Nr.519 | 410x1500 | |  | 6 |  |  |
| 5.10. | No Nr.534 līdz Nr.538 | 600x600 | | 6 |  |  |  |
| 5.11. | Nr.541 | 330x170 | | 4 |  |  |  |
| **6.** | **Virzienu rādītāji un informācijas zīmes** | | | | | | |
| 6.1. | Nr.710; Nr.711; Nr.712 līdz 716; Nr.724 | 700x700 | | 8 |  |  |  |
| 6.2. | Nr.717 līdz Nr.722 | 700x1050 | | 6 |  |  |  |
| 6.3. | Nr.725;726;727 | 810x350 | | 4 |  |  |  |
| 6.4. | Nr.729; Nr.734; Nr.735 | 1400x2100 | |  | 4 |  |  |
| **7.** | **Papildzīmes** | | | | | | |
| 7.1. | Nr.801; no Nr. 803 līdz Nr.839; no Nr.841 līdz Nr.846 | 350x700 | | 300 |  |  |  |
| 7.2. | Nr.840 | 900 | | 6 |  |  |  |
| **8.** | **Vertikālie apzīmējumi** | | | | | | |
| 8.1. | Nr.902, 904 | 500x1500 | | 6 |  |  |  |
| 8.2. | Nr.905; Nr.906; Nr.907 | 500x700 | | 8 |  |  |  |
| 8.3. | Nr.908; Nr.909; | 250x1000 | | 80 |  |  |  |
| 8.4. | Nr.917; Nr.918 |  | |  |  |  | 200 |
| **9.** | **Atstarotāji stiprināmi pie ceļu aizsargbarjerām** | | |  |  |  | 50 |

3.tab.

Atzīme „\*” – izmantot prizmatisko atstarojošo virsmu - (EGP) RA1 Prizmatiska EG I atstarošanas klase

Atzīme „\*\*” – (HIP) RA2 Prizmatiska HI II atstarošanas klase

**III Darba apraksts un prasības**

1. **CSOTL uzturēšanas darbi un Pasūtītāja izvirzītās minimālās prasības darba organizācijai, kvalitātei, materiālajam nodrošinājumam u.c.:**

*4.tab.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Prasības darba organizācijai** | **Minimālās prasības izpildāmajiem apjomiem dienā** | **Prasības materiālajam nodrošinājumam izpildītāja noliktavā** | **Garantijas laiks** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  | **Ceļa zīmju, vertikālo apzīmējumu uzturēšana** | | | | |
| 1. | Saliekta balsta iztaisnošana | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Saliekta balsta iztaisnošana ne mazāk kā 5 gab. dienā | \* | 2 gadi |
| 2. | Saliektas, sagrieztas ceļa zīmes iztaisnošana, pagriešana pareizā virzienā | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Saliektas, sagrieztas ceļa zīmes iztaisnošana, pagriešana pareizā virzienā ne mazāk kā 10 gab. dienā | \* | 2 gadi |
| 3. | Ceļa zīmju mazgāšana | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu, plānotā izpilde līdz 15.maijam | Ceļa zīmju mazgāšana ne mazāk kā 30 gab. dienā | \* | - |
| 4. | Ceļa zīmju mazgāšana (ar pacēlāju) | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu, plānotā izpilde līdz 15.maijam | Ceļa zīmju mazgāšana (ar pacēlāju) ne mazāk kā 10 gab. dienā | \* | - |
| 5. | Navigācijas zīmju mazgāšana | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu, plānotā izpilde līdz 15.maijam | Zīmju mazgāšana ne mazāk kā 10 gab. dienā | \* | - |
|  | **Drošības barjeru uzturēšana** | | | | |
| 6. | Gājēju barjeru iztaisnošana | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Gājēju barjeru iztaisnošana ne mazāk kā 10 m dienā | \*\* | 2 gadi |
| 7. | Drošības barjeru atstarotāju mazgāšana | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu, plānotā izpilde līdz 15.maijam | Drošības barjeru atstarotāju mazgāšana ne mazāk kā 50 gab. dienā | \* | - |
| 8. | Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru iztaisnošana | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru iztaisnošana ne mazāk kā 10 m dienā | \* | 2 gadi |
|  | **CSOTL uzstādīšanas un demontāžas darbi** | | | | |
| 9. | Ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Ja Pieteikumā norādīts – materiālu nodrošina Pasūtītājs | Ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu ne mazāk kā 10 gab. dienā | Ceļa zīmju balsti ar enkurveida stiprinājumu – 10 gab. \*\* | 2 gadi |
| 10. | Ceļa zīmju uzstādīšana uz balsta | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Ceļa zīmju uzstādīšana uz balsta ne mazāk kā 15 gab. dienā | Ceļa zīmes Nr. 201 – 3 gab., Nr.206 – 209 – 3 gab., Nr.530 – 2.gab., 531 - 2.gab.  \*\* | 2 gadi |
| 11. | Ceļa zīmju uzstādīšana uz konsoles | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Ceļa zīmju uzstādīšana uz konsoles ne mazāk kā 5 gab. dienā | \* | 2 gadi |
| 12. | Ceļa zīmju balsta demontāža ar enkurveida stiprinājumu | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Ceļa zīmju balsta demontāža ar enkurveida stiprinājumu ne mazāk kā 15 gab. dienā | \* | - |
| 13. | Balsta ar konsoli uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Balsta ar konsoli uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu ne mazāk kā 3 gab. dienā | \*\* | 2 gadi |
| 14. | Balsta ar konsoli demontāža ar enkurveida stiprinājumu | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Balsta ar konsoli demontāža ar enkurveida stiprinājumu ne mazāk kā 6 gab. dienā | \* | - |
| 15. | Autopacēlāja (līdz 5 m augstumā) darba 1 stundas izcenojums | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Autopacēlāja (līdz 5 m augstumā) darbs ne mazāk kā 8h dienā | \* | - |
| 16. | Ceļa zīmju uzstādīšana ar individuāli izgatavojamu stiprinājumu | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Ceļa zīmju uzstādīšana ar individuāli izgatavojamu stiprinājumu ne mazāk kā 10 gab. dienā | \*\* | 2 gadi |
| 17. | Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana ne mazāk kā 10 gab. dienā | \*\* | 2 gadi |
| 18. | Vertikālo apzīmējumu demontāža | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Vertikālo apzīmējumu demontāža ne mazāk kā 15 gab. dienā | \* | - |
| 19. | Signālstabiņu uzstādīšana | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Signālstabiņu uzstādīšana ne mazāk kā 20 gab. dienā | Ceļa signālstabiņi – 10 gab. (5 labās puses, 5 kreisās puses)  \*\* | 2 gadi |
| 20. | Signālstabiņu demontāža | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Signālstabiņu demontāža ne mazāk kā 30 gab. dienā | \* | - |
| 21. | Atstarotāju uzstādīšana uz aizsargbarjerām | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Atstarotāju uzstādīšana uz aizsargbarjerām ne mazāk kā 15 gab. dienā | \*\* | 2 gadi |
| 22. | Gājēju barjeru uzstādīšana | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Ja Pieteikumā norādīts – materiālu nodrošina Pasūtītājs | Gājēju barjeru uzstādīšana ne mazāk kā 10 metri dienā | \*\* | 2 gadi |
| 22. | Gājēju barjeru demontāža | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Gājēju barjeru demontāža ne mazāk kā 5 metri dienā | \* | - |
| 23. | Gājēju norobežojošo ķēžu stabiņu uzstādīšana.  Ķēžu stabiņa piegāde. | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Pasūtītājs var pasūtīt darbu, vai ja nepieciešams – darbu un materiālu. | Gājēju norobežojošo ķēžu stabiņu uzstādīšana (piegāde) ne mazāk kā 3 gab. dienā. | \* | 2 gadi |
| 24. | Gājēju norobežojošo ķēžu stabiņu demontāža | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Gājēju norobežojošo ķēžu stabiņu demontāža ne mazāk kā 3 gab. dienā. | \* |  |
| 25. | Gājēju norobežojošo ķēžu uzstādīšana ar fiksatoru.  Ķēžu posmu piegāde. | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Pasūtītājs var pasūtīt darbu, vai ja nepieciešams – darbu un materiālu. | Gājēju norobežojošo ķēžu uzstādīšana (piegāde) ar fiksatoru ne mazāk kā 3 gab. dienā. | \* | 2 gadi |
| 26. | Gājēju norobežojošo ķēžu noņemšana | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Gājēju norobežojošo ķēžu noņemšana ne mazāk kā 3 gab. dienā. | \* |  |
| 27. | Gājēju norobežojošo ķēžu fiksatoru (raž. Benito mod. Esquirol H205T vai ekvivalents) uzstādīšana, piegāde. | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Pasūtītājs var pasūtīt darbu, vai ja nepieciešams – darbu un materiālu. | Ķēžu fiksatoru uzstādīšana (piegāde) ne mazāk kā 20 gab. dienā. | Ķēžu fiksatori – 20 gab.  \*\* | 2 gadi |
| 28. | Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru 1 m uzstādīšana | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru uzstādīšana ne mazāk kā 3 metri dienā | \* | 2 gadi |
| 29. | Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru 1 m demontāža | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru demontāža ne mazāk kā 5 metri dienā | \* | - |
| 30. | Ceļa zīmes demontāža no esoša balsta | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Ceļa zīmes demontāža no esoša balsta ne mazāk kā 30 gab. dienā | \* | - |
| 31. | Ceļa zīmes demontāža ar balstu, kā arī, jo norādīts – pārvietošana un uzstādīšana | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Ja Pieteikumā noteikts, tad pārvieto uz norādīto vietu un uzstāda. | Ceļa zīmes demontāža ar balstu ne mazāk kā 15 gab. dienā | \* | - |
| 32. | Reklāmas nesēja demontāža 1m2 | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Reklāmu demontāža ne mazāk kā 10 m2 dienā | \* | - |
| 33. | Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža ar balstu uz stacionāras pamatnes | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža ar balstu uz stacionāras pamatnes ne mazāk kā 20 gab. dienā | \*\* | - |
| 34. | Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža uz esoša balsta | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža uz esoša balsta ne mazāk kā 20 gab. dienā | \*\* | - |
| 35. | Vadstatņu uzstādīšana un noņemšana | Vadstatņu izvietojumam jāatbilst LVS un MK noteikumu prasībām. Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Vadstatņu uzstādīšana un noņemšana ne mazāk kā 50 gab. dienā | \*\* | - |
| 36. | Ceļa zīmju aizklāšana un atklāšana | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Ceļa zīmju aizklāšana un atklāšana ne mazāk kā 30 gab. dienā | Melnas krāsas necaurspīdīgi maisi – 50 gab. \*\* | 6 mēn. |
| 37. | Ceļa apmaļu krāsošana ar dzeltenu krāsu | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Ceļu horizontālā marķējuma Nr. 943 uzklāšana ne mazāk kā 50 m dienā | \*\* | - |
| 38. | Satiksmes spoguļa uzstādīšana d=600, d=800.  Satiksmes spoguļa piegāde. | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Pasūtītājs var pasūtīt darbu, vai ja nepieciešams – darbu un materiālu. | Satiksmes spoguļu uzstādīšana (piegāde) ne mazāk kā 2 gab. dienā | \* | 2 gadi |
| 39. | Satiksmes spoguļa demontāža | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Satiksmes spoguļu noņemšana ne mazāk kā 2 gab. dienā | \* | - |
| 40. | Automašīnu atduras – *ne augstāk par 120 mm,* uzstādīšana | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Automašīnu atduru uzstādīšana, ne mazāk kā 14 m dienā | \* | 2 gadi |
| 41. | Automašīnu atduras demontāža | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Pārkošanās barjeru demontāža, ne mazāk kā 14 m dienā | \* | - |
| 42. | Ātruma slāpētāju (1 posma izmēri 980 x 500 x 70 mm vai 400 x 500 x 50 mm) uzstādīšana | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Ja Pieteikumā norādīts – materiālu nodrošina Pasūtītājs | Ātruma slāpētāju uzstādīšana, ne mazāk kā 10 m dienā | \* | 2 gadi |
| 43. | Ātruma slāpētāju demontāža | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Ātruma slāpētāju demontāža, ne mazāk kā 10 m dienā | \* | - |
| 44. | Drošības saliņu norobežojošo elementu ("Mini Leitboy'' vai analogu) montāža | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Drošības saliņu norobežojošo elementu ("Mini Leitboy'' vai analogu) montāža, ne mazāk kā 5 gab. dienā | \* | 2 gadi |
| 45. | Drošības saliņu norobežojošo elementu ("Mini Leitboy'' vai analogu) demontāža | Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu | Drošības saliņu norobežojošo elementu ("Mini Leitboy'' vai analogu) demontāža, ne mazāk kā 5 gab. dienā | \* | - |

*4.tab.*

atzīme „\*” – materiāliem nav obligāti jāatrodas Izpildītāja noliktavā, bet jānodrošina to pieejamība pēc nepieciešamības darbu veikšanai, materiālu atbilstības dokumentiem jābūt pieejamiem pēc Pasūtītāja pieprasījuma;

atzīme „\*\*” – nodrošina Izpildītājs – papildus materiāli, nepieciešamais inventārs, tehnika, speciālisti. Ja norādīti materiāli, tad tiem obligāti jāatrodas Izpildītāja noliktavā.

Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs-ceļu ekspluatācijas inženieris

Imants Auders

Tehnisko specifikāciju Pielikums Nr.1

**Jelgavas pilsētas ielu saraksts**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ielas kods** | **Ielas nosaukums** | **kategorija** | **sakuma km** | **garums km** |
| 001\_C1 | 1.līnija | C | 0 | 2,009 |
| 002\_C2 | 2.līnija | C | 0 | 1,84 |
| 003\_C3 | 3.līnija | C | 0 | 1,87 |
| 004\_C4 | 4.līnija | C | 0 | 1,798 |
| 005\_C5 | 5.līnija | C | 0 | 1,757 |
| 006\_C6 | 6.līnija | C | 0 | 1,895 |
| 007\_D1 | Ābelītes iela | D | 0,32 | 0,141 |
| 007\_D1 | Ābelītes iela | D | 0,08 | 0,063 |
| 007\_D1 | Ābelītes iela | D | 0 | 0,385 |
| 007\_D1 | Ābelītes iela | D | 0,24 | 0,051 |
| 008\_D2 | Ābeļu iela | D | 0 | 0,154 |
| 009\_D3 | Agroķīmiķu iela | D | 0 | 0,592 |
| 010\_A1 | Aizsargu iela | A |  | 0,176 |
| 010\_A1 | Aizsargu iela | A | 0 | 1,875 |
| 011\_D4 | Akāciju iela | D | 0 | 0,154 |
| 011\_D4 | Akāciju iela | D | 0 | 0,052 |
| 012\_B1 | Akadēmijas iela | B | 0 | 0,763 |
| 012\_B1 | Akadēmijas iela | D | 0 | 0,095 |
| 013\_D5 | Akmeņu iela | D | 0 | 0,543 |
| 014\_D6 | Aku ceļš | D | 0 | 0,642 |
| 015\_D7 | Alkšņu ceļš | D | 0 | 0,233 |
| 016\_D8 | Amatu iela | D | 0 | 0,13 |
| 017\_D9 | Apiņu iela | D |  | 0,991 |
| 019\_D11 | Apoga iela | D | 0 | 0,28 |
| 019\_D11 | Apoga iela | D |  | 0,073 |
| 020\_D12 | Apšu iela | D | 0 | 0,467 |
| 021\_D13 | Āraišu iela | D | 0 | 0,17 |
| 022\_D14 | Arāju iela | D | 0 | 0,223 |
| 022\_D14 | Arāju iela | D |  | 0,207 |
| 023\_D15 | Aroniju iela | D | 0 | 0,347 |
| 024\_D16 | Asnu iela | D | 0 | 0,097 |
| 025\_C7 | Aspazijas iela | C | 0 | 0,85 |
| 026\_C8 | Asteru iela | C | 0 | 0,252 |
| 026\_C8 | Asteru iela | C | 0 | 0,661 |
| 026\_D17 | Asteru iela | D | 0 | 0,467 |
| 027\_A2 | Atmodas iela | A | 0 | 1,24 |
| 027\_A2 | Atmodas iela | A |  | 0,998 |
| 028\_D18 | Atpūtas iela | D | 0 | 0,075 |
| 028\_D18 | Atpūtas iela | D |  | 0,084 |
| 029\_D19 | Audēju iela | D | 0 | 0,241 |
| 030\_D20 | Augļudārzu iela | D |  | 0,223 |
| 030\_D20 | Augļudārzu iela | D |  | 0,206 |
| 030\_D20 | Augļudārzu iela | D | 0 | 0,188 |
| 031\_D21 | Augstkalnes iela | D | 0 | 0,686 |
| 032\_D22 | Augusta iela | D | 0 | 0,066 |
| 033\_D23 | Ausekļa iela | D | 0 | 0,992 |
| 034\_D24 | Ausmas iela | D | 0 | 0,616 |
| 035\_D25 | Austrumu iela | D | 0 | 0,281 |
| 036\_D26 | Aveņu iela | D | 0 | 0,553 |
| 037\_B2 | Aviācijas iela | B | 0 | 1,679 |
| 037\_D27 | Aviācijas iela | D | 0 | 0,508 |
| 037\_D27 | Aviācijas iela | D | 0 | 0,454 |
| 037\_D27 | Aviācijas iela | D | 0 | 0,241 |
| 037\_D27 | Aviācijas iela | D | 0 | 0,564 |
| 038\_D28 | Avotu iela | D | 0 | 0,501 |
| 039\_D29 | Baldones iela | D | 0 | 0,035 |
| **Ielas kods** | **Ielas nosaukums** | **kategorija** | **sakuma km** | **garums km** |
| 040\_C9 | Baložu iela | C |  | 0,316 |
| 040\_C9 | Baložu iela | C |  | 0,245 |
| 040\_C9 | Baložu iela | C | 0 | 0,195 |
| 041\_D30 | Bāra ceļš | D | 0 | 0,629 |
| 041\_D30 | Bāra ceļš | D |  | 0,278 |
| 042\_D31 | Baraviku iela | D | 0 | 0,149 |
| 043\_A3 | Bauskas iela | A |  | 0,813 |
| 043\_C10 | Bauskas iela | C |  | 1,55 |
| 043\_C10 | Bauskas iela | C | 0 | 0,398 |
| 043\_C10 | Bauskas iela | C | 0 | 0,554 |
| 044\_D32 | Bebru ceļš | D | 0 | 1,218 |
| 045\_D33 | Bērzaines iela | D |  | 0,141 |
| 046\_C11 | Bērzu ceļš | C | 0 | 2,43 |
| 047\_D34 | Biešu iela | D | 0 | 0,513 |
| 048\_D35 | Birzes iela | D | 0 | 0,691 |
| 049\_D36 | Bišu iela | D | 0 | 0,117 |
| 050\_D37 | Blāzmas iela | D | 0 | 0,145 |
| 051\_D38 | Briežu iela | D | 0 | 0,178 |
| 051\_D38 | Briežu iela | D |  | 0,068 |
| 052\_D39 | Brigaderes iela | D | 0 | 0,393 |
| 053\_B3 | Brīvības bulvāris | B | 0 | 0,332 |
| 053\_C12 | Brīvības bulvāris | C | 0 | 1,126 |
| 054\_D40 | Brūkleņu iela | D | 0 | 0,118 |
| 055\_D41 | Bumbieru ceļš | D | 0 | 0,873 |
| 055\_D41 | Bumbieru ceļš | D |  | 0,577 |
| 056\_D42 | Būriņu ceļš | D |  | 1,325 |
| 056\_D42 | Būriņu ceļš | D |  | 0,307 |
| 056\_D42 | Būriņu ceļš | D |  | 0,097 |
| 056\_D42 | Būriņu ceļš | D | 0 | 0,176 |
| 056\_D42 | Būriņu ceļš | D | 0 | 0,501 |
| 057\_D43 | Celtnieku iela | D | 0 | 0,517 |
| 058\_D44 | Cepļu iela | D | 0 | 0,701 |
| 059\_D45 | Ceriņu iela | D | 0 | 0,663 |
| 059\_D45 | Ceriņu iela | D | 0 | 0,214 |
| 060\_D46 | Ciedru iela | D | 0 | 0,323 |
| 061\_D47 | Ciema iela | D | 0 | 0,135 |
| 062\_D48 | Cīruļu iela | D | 0 | 0,125 |
| 063\_D49 | Cukura iela | D | 0 | 0,658 |
| 064\_D50 | Dainas iela | D | 0 | 0,27 |
| 065\_D51 | Dalbes iela | D | 0 | 0,101 |
| 066\_C13 | Dambja iela | C | 0 | 1,864 |
| 067\_D52 | Dārza iela | D | 0 | 0,568 |
| 068\_D53 | Dārzkopju iela | D | 0 | 0,461 |
| 069\_D54 | Dīķa iela | D | 0 | 0,176 |
| 070\_C14 | Dobeles iela | C | 0 | 0,975 |
| 071\_A4 | Dobeles šoseja | A | 0 | 3,156 |
| 071\_B4 | Dobeles šoseja | B | 0 | 0,718 |
| 071\_C15 | Dobeles šoseja | C | 0 | 0,327 |
| 072\_D55 | Draudzības iela | D | 0 | 0,672 |
| 073\_D56 | Driksas iela | D | 0 | 0,396 |
| 074\_D57 | Druvienas iela | D |  | 0,647 |
| 075\_D58 | Druvu iela | D | 0 | 0,317 |
| 076\_D59 | Dūņu iela | D | 0 | 0,282 |
| 076\_D59 | Dūņu iela | D | 0 | 0,354 |
| 077\_D60 | Dzelzceļnieku iela | D | 0 | 0,215 |
| 078\_D61 | Dzērveņu iela | D | 0 | 0,35 |
| 079\_D62 | Dzērves iela | D | 0 | 0,231 |
| 080\_D63 | Dzirnavu iela | D | 0 | 0,777 |
| 081\_D64 | Eduarda Vedenbauma iela | D | 0 | 0,675 |
| 082\_D65 | Egas iela | D | 0 | 0,448 |
| 083\_D66 | Egļu iela | D | 0 | 0,1 |
| 084\_D67 | Elejas iela | D | 0 | 0,276 |
| 085\_D68 | Elektrības iela | D | 0 | 0,299 |
| 086\_D69 | Emburgas iela | D | 0 | 0,403 |
| 087\_D70 | Emīla Dārziņa iela | D | 0 | 0,741 |
| 087\_D70 | Emīla Dārziņa iela | D | 0 | 0,741 |
| 088\_D71 | Emīla Melngaiļa iela | D | 0 | 0,321 |
| 089\_D72 | Ērgļu iela | D | 0 | 0,292 |
| 090\_C16 | Filozofu iela | C | 0 | 1,368 |
| 090\_D73 | Filozofu iela | D | 0 | 0,204 |
| 091\_D74 | Floras iela | D | 0 | 0,474 |
| 092\_D75 | Gaismas iela | D | 0 | 0,439 |
| 093\_C17 | Ganību iela | C |  | 1,707 |
| 093\_D76 | Ganību iela | D | 0 | 0,894 |
| 094\_D77 | Gārņu iela | D | 0 | 0,142 |
| 095\_A5 | Garozas iela | A |  | 3,278 |
| 096\_D78 | Gatves iela | D | 0 | 0,261 |
| 097\_D79 | Gobu ceļš | D | 0 | 0,911 |
| 098\_C18 | Graudu iela | C | 0 | 0,162 |
| 098\_D80 | Graudu iela | D |  | 0,74 |
| 099\_D81 | Griezes iela | D | 0 | 0,224 |
| 100\_D82 | Grīvas iela | D | 0 | 0,103 |
| 101\_D83 | Gulbju iela | D |  | 0,228 |
| 101\_D83 | Gulbju iela | D |  | 0,163 |
| 101\_D83 | Gulbju iela | D |  | 0,108 |
| 101\_D83 | Gulbju iela | D |  | 0,31 |
| 101\_D83 | Gulbju iela | D |  | 0,14 |
| 102\_D84 | Gundegas iela | D | 0 | 0,234 |
| 103\_D85 | Iecavas iela | D | 0 | 0,372 |
| 104\_D86 | Ielejas iela | D | 0 | 0,141 |
| 105\_D87 | Ievu iela | D | 0 | 0,178 |
| 106\_D88 | Imantas iela | D | 0 | 0,119 |
| 107\_D89 | Indrānu iela | D | 0 | 0,178 |
| 108\_D90 | Indras iela | D | 0 | 0,366 |
| 109\_D91 | Institūta iela | D | 0 | 0,303 |
| 110\_D92 | Īsā iela | D | 0 | 0,15 |
| 111\_D93 | Īves iela | D | 0 | 0,401 |
| 112\_C19 | Izstādes iela | C | 0 | 0,258 |
| 113\_D94 | Jāņa Asara iela | D | 0 | 0,286 |
| 113\_D94 | Jāņa Asara iela | D | 0 | 0,201 |
| 113\_D94 | Jāņa Asara iela | D | 0 | 0,286 |
| 113\_D94 | Jāņa Asara iela | D | 0 | 0,201 |
| 114\_B5 | Jāņa Čakstes bulvāris | B | 0 | 0,445 |
| 114\_D95 | Jāņa Čakstes bulvāris | D |  | 0,571 |
| 115\_D96 | Jāņa iela | D | 0 | 0,48 |
| 116\_D97 | Jasmīnu iela | D | 0 | 0,121 |
| 117\_D98 | Jaunais ceļš | D |  | 0,427 |
| 117\_D98 | Jaunais ceļš | D |  | 0,857 |
| 118\_D99 | Jēkaba iela | D | 0 | 0,5 |
| 119\_D100 | Kadiķu ceļš | D | 0 | 0,709 |
| 119\_D100 | Kadiķu ceļš | D | 0 | 0,154 |
| 120\_D101 | Kaimiņu iela | D | 0 | 0,13 |
| 121\_D102 | Kalmju iela | D | 0 | 0,284 |
| 122\_D103 | Kalna iela | D | 0 | 0,178 |
| 123\_A6 | Kalnciema ceļš | A | 0 | 3,72 |
| 124\_D104 | Kameņu iela | D | 0 | 0,234 |
| 125\_C21 | Kārklu iela | C | 0 | 1,145 |
| 126\_D105 | Kārļa iela | D | 0 | 0,473 |
| 127\_D106 | Kārļa Praula iela | D | 0 | 0,337 |
| 128\_C22 | Kārniņu ceļš | C | 0 | 1,459 |
| 129\_D107 | Kastaņu iela | D | 0 | 0,106 |
| 130\_D108 | Katoļu iela | D | 0 | 0,581 |
| 131\_C20 | Kazarmes iela | C | 0 | 0,763 |
| 132\_D110 | Keramiķu iela | D | 0 | 0,255 |
| 133\_C23 | Klijēnu ceļš | C | 0 | 2,603 |
| 134\_D111 | Klusā iela | D | 0 | 0,087 |
| 135\_D112 | Kļavu ceļš | D | 0 | 0,739 |
| 135\_D112 | Kļavu ceļš | D | 0 | 0,834 |
| 136\_D113 | Kļavu iela | D | 0 | 0,302 |
| 137\_D114 | Kooperatīva iela | D | 0 | 0,403 |
| 137\_D114 | Kooperatīva iela | D |  | 0,114 |
| 137\_D114 | Kooperatīva iela | D |  | 0,111 |
| 137\_D114 | Kooperatīva iela | D |  | 0,096 |
| 138\_D115 | Krasta iela | D | 0 | 0,47 |
| 138\_D115 | Krasta iela | D | 0 | 0,07 |
| 139\_D116 | Krastmalas iela | D | 0 | 0,647 |
| 139\_D116 | Krastmalas iela | D |  | 0,205 |
| 140\_D117 | Kreimeņu iela | D | 0 | 0,189 |
| 140\_D117 | Kreimeņu iela | D |  | 0,22 |
| 141\_C24 | Kristapa Helmaņa iela | C | 0 | 0,155 |
| 141\_D118 | Kristapa Helmaņa iela | D | 0 | 0,2 |
| 142\_D119 | Kr.Barona iela | D |  | 0,581 |
| 142\_D119 | Kr.Barona iela | D |  | 0,382 |
| 143\_D120 | Kronvalda iela | D | 0 | 1,035 |
| 144\_D121 | Kūliņu ceļš | D | 0 | 0,717 |
| 145\_D122 | Kungu iela | D | 0 | 0,325 |
| 146\_D123 | Ķeguma iela | D |  | 0,191 |
| 146\_D123 | Ķeguma iela | D | 0 | 0,586 |
| 147\_D124 | Ķiršu ceļš | D | 0 | 0,183 |
| 148\_D125 | Lāčplēša iela | D | 0 | 0,877 |
| 149\_D126 | Lāču iela | D |  | 0,127 |
| 149\_D126 | Lāču iela | D |  | 0,139 |
| 149\_D126 | Lāču iela | D | 0 | 1,3 |
| 150\_D127 | Laimas iela | D | 0 | 0,316 |
| 150\_D127 | Laimas iela | D |  | 0,113 |
| 151\_D128 | Laipu iela | D | 0 | 0,151 |
| 151\_D128 | Laipu iela | D | 0 | 0,055 |
| 151\_D128 | Laipu iela | D | 0 | 0,117 |
| 152\_D129 | Lakstīgalu iela | D | 0 | 0,183 |
| 153\_D130 | Langervaldes iela | D | 0 | 0,192 |
| 154\_C25 | Lapskalna iela | C |  | 0,168 |
| 154\_C25 | Lapskalna iela | C | 0 | 0,662 |
| 154\_D131 | Lapskalna iela | D |  | 0,679 |
| 155\_D132 | Lapu iela | D |  | 0,28 |
| 156\_D133 | Lauksaimnieku iela | D | 0 | 0,23 |
| 156\_D133 | Lauksaimnieku iela | D | 0 | 0,112 |
| 156\_D133 | Lauksaimnieku iela | D | 0 | 0,122 |
| 157\_D134 | Lauku iela | D | 0 | 0,169 |
| 158\_D135 | Lazdu iela | D | 0 | 0,073 |
| 158\_D135 | Lazdu iela | D | 0 | 0,679 |
| 159\_D136 | Lediņu ceļš | D | 0 | 0,984 |
| 160\_D137 | Līču iela | D | 0 | 0,474 |
| 161\_D138 | Lidotāju iela | D | 0 | 0,309 |
| 162\_D139 | Līduma iela | D | 0 | 0,24 |
| 162\_D139 | Līduma iela | D | 0 | 0,338 |
| 163\_D140 | Lieknes ceļš | D | 0 | 0,083 |
| 164\_B6 | Lielā iela | B | 0 | 1,33 |
| 164\_B6 | Lielā iela | B | 0 | 0,873 |
| 164\_B6 | Lielā iela | B |  | 0,432 |
| 165\_D141 | Lielupes iela | D | 0 | 0,405 |
| 165\_D141 | Lielupes iela | D | 0 | 0,296 |
| 166\_D142 | Liepājas iela | D | 0 | 0,58 |
| 167\_D143 | Liepu iela | D |  | 0,306 |
| 168\_D144 | Liesmas iela | D | 0 | 0,167 |
| 169\_A7 | Lietuvas šoseja | A | 0 | 3,845 |
| 170\_D145 | Līgas iela | D | 0 | 0,203 |
| 171\_D146 | Līgotāju iela | D |  | 0,518 |
| 172\_D147 | Linu iela | D | 0 | 0,133 |
| 173\_D148 | Loka iela | D |  | 0,103 |
| 173\_D148 | Loka iela | D | 0 | 0,437 |
| 174\_A8 | Loka maģistrāle | A | 0 | 4,695 |
| 175\_D149 | Madaru iela | D | 0 | 0,409 |
| 175\_D149 | Madaru iela | D | 0 | 0,104 |
| 176\_D150 | Maija iela | D | 0 | 0,196 |
| 177\_D151 | Malienas iela | D | 0 | 0,135 |
| 178\_D152 | Malkas ceļš | D | 0 | 0,861 |
| 179\_D153 | Māras iela | D | 0 | 0,24 |
| 180\_D154 | Mārtiņa iela | D | 0 | 0,066 |
| 181\_C26 | Mātera iela | C | 0 | 1,41 |
| 181\_D155 | Mātera iela | D | 0 | 0,197 |
| 182\_D156 | Mazā Dambja iela | D | 0 | 0,163 |
| 183\_D157 | Mazais ceļš | D | 0 | 0,486 |
| 185\_D159 | Mednieku iela | D | 0 | 0,735 |
| 186\_D160 | Medus iela | D | 0 | 0,185 |
| 187\_C27 | Meiju ceļš | C |  | 0,687 |
| 187\_C27 | Meiju ceļš | C | 0 | 0,961 |
| 188\_D161 | Meldru ceļš | D | 0 | 0,853 |
| 189\_D162 | Melleņu iela | D | 0 | 0,877 |
| 190\_D163 | Mētru iela | D | 0 | 0,105 |
| 191\_C28 | Meža ceļš | C |  | 0,42 |
| 191\_D164 | Meža ceļš | D |  | 1,867 |
| 192\_D165 | Mežmalas iela | D | 0 | 0,729 |
| 192\_D165 | Mežmalas iela | D | 0 | 0,745 |
| 193\_A9 | Miera iela | A |  | 0,351 |
| 193\_A9 | Miera iela | A |  | 0,45 |
| 193\_A9 | Miera iela | A |  | 1,332 |
| 193\_A9 | Miera iela | A |  | 0,135 |
| 194\_C29 | Miezītes ceļš | C | 0 | 0,751 |
| 194\_C29 | Miezītes ceļš | C | 0 | 0,692 |
| 195\_D166 | Nākotnes iela | D | 0 | 0,417 |
| 196\_D167 | Namdaru iela | D | 0 | 0,442 |
| 197\_C30 | Nameja iela | C |  | 1,107 |
| 198\_D168 | Neretas iela | D | 0 | 0,482 |
| 199\_D169 | Niedru iela | D | 0 | 0,411 |
| 200\_D170 | Nomales iela | D |  | 0,158 |
| 201\_D171 | Olaines iela | D | 0 | 0,241 |
| 202\_D172 | Oļu iela | D | 0 | 0,179 |
| 203\_D173 | Ošu ceļš | D | 0 | 2,029 |
| 204\_D174 | Ozolu ceļš | D | 0 | 0,331 |
| 204\_D174 | Ozolu ceļš | D | 0 | 0,311 |
| 204\_D174 | Ozolu ceļš | D | 0 | 0,243 |
| 205\_D175 | Paceplīšu ela | D | 0 | 0,162 |
| 206\_D176 | Palejas iela | D | 0 | 0,206 |
| 206\_D176 | Palejas iela | D |  | 0,178 |
| 207\_D177 | Palīdzības iela | D | 0 | 0,386 |
| 208\_D178 | Palienas iela | D | 0 | 0,194 |
| 208\_D178 | Palienas iela | D |  | 0,177 |
| 209\_D179 | Palu iela | D | 0 | 0,378 |
| 210\_D180 | Pambakaru ceļš | D | 0 | 0,977 |
| 211\_D181 | Papardes iela | D | 0 | 0,226 |
| 212\_D182 | Parka iela | D | 0 | 1,209 |
| 212\_D182 | Parka iela | D |  | 0,098 |
| 213\_D183 | Pārmiju iela | D | 0 | 0,143 |
| 214\_D184 | Pārslu iela | D | 0 | 0,178 |
| 214\_D184 | Pārslu iela | D | 0 | 0,137 |
| 215\_A10 | Pasta iela | A | 0 | 0,363 |
| 215\_B7 | Pasta iela | B | 0 | 1,53 |
| 217\_C31 | Paula Lejiņa iela | C | 0 | 0,502 |
| 218\_D186 | Pavasara iela | D | 0 | 0,47 |
| 219\_D187 | Peldu iela | D | 0 | 0,92 |
| 220\_C32 | Pērnavas iela | C | 0 | 0,952 |
| 221\_D188 | Pētera iela | D | 0 | 0,893 |
| 222\_D189 | Pīlādžu iela | D | 0 | 0,179 |
| 223\_D190 | Pilssalas iela | D | 0 | 1,083 |
| 224\_D191 | Pionieru iela | D | 0 | 0,503 |
| 225\_C33 | Platones iela | C | 0 | 1,279 |
| 225\_D192 | Platones iela | D |  | 0,082 |
| 225\_D192 | Platones iela | D |  | 0,08 |
| 225\_D192 | Platones iela | D |  | 0,079 |
| 226\_D193 | Plostu iela | D |  | 0,324 |
| 226\_D193 | Plostu iela | D |  | 0,082 |
| 227\_D194 | Pludmales iela | D | 0 | 0,189 |
| 228\_D195 | Plūmju iela | D | 0 | 0,098 |
| 229\_D196 | Pļavu iela | D | 0 | 0,334 |
| 230\_D197 | Pogu lauku ceļš | D |  | 0,8 |
| 231\_D198 | Priežu iela | D | 0 | 0,218 |
| 232\_C34 | Prohorova iela | C |  | 0,057 |
| 232\_C34 | Prohorova iela | C | 0 | 1,243 |
| 233\_D199 | Puķu iela | D | 0 | 0,168 |
| 234\_C35 | Pulkveža Brieža | C | 0 | 0,649 |
| 235\_C36 | Pulkveža Oskara Kalpaka iela | C | 0 | 1,282 |
| 236\_C37 | Pumpura iela | C | 0 | 0,229 |
| 236\_D200 | Pumpura iela | D | 0 | 0,697 |
| 237\_D201 | Pūpolu iela | D | 0 | 0,178 |
| 238\_D202 | Pūra ceļš | D | 0 | 0,782 |
| 239\_D203 | Pureņu iela | D | 0 | 0,108 |
| 240\_D204 | Putnu iela | D | 0 | 0,147 |
| 240\_D204 | Putnu iela | D |  | 0,731 |
| 240\_D204 | Putnu iela | D |  | 0,133 |
| 240\_D204 | Putnu iela | D |  | 0,433 |
| 241\_B8 | Raiņa iela | B | 0 | 1,406 |
| 242\_D205 | Rasas iela | D | 0 | 0,273 |
| 242\_D205 | Rasas iela | D | 0,175 | 0,059 |
| 242\_D205 | Rasas iela | D | 0,18 | 0,07 |
| 243\_C38 | Riekstu ceļš | C |  | 1,167 |
| 243\_D206 | Riekstu ceļš | D |  | 1,613 |
| 244\_B9 | Rīgas iela | B | 0 | 4,122 |
| 245\_D207 | Riņķa iela | D | 0 | 0,502 |
| 246\_D208 | Rītausmas iela | D | 0 | 0,142 |
| 247\_D209 | Robežu iela | D | 0 | 0,823 |
| 248\_C39 | Rogu iela | C | 0 | 2,272 |
| 249\_C40 | Romas iela | C |  | 1,185 |
| 249\_D210 | Romas iela | D |  | 0,144 |
| 249\_D210 | Romas iela | D |  | 0,194 |
| 250\_D211 | Rosmes iela | D | 0 | 0,466 |
| 251\_D212 | Rožu iela | D | 0 | 0,152 |
| 252\_D213 | Rubeņu ceļš | D |  | 0,182 |
| 252\_D213 | Rubeņu ceļš | D |  | 0,08 |
| 252\_D213 | Rubeņu ceļš | D |  | 1,8 |
| 253\_D214 | Rudens iela | D | 0 | 0,15 |
| 254\_C41 | R.Blaumaņa iela | C | 0 | 0,341 |
| 255\_D215 | Rudzu iela | D |  | 0,091 |
| 255\_D215 | Rudzu iela | D |  | 1,299 |
| 256\_C54 | Ruļļu iela | C | 0 | 0,571 |
| 257\_A11 | Rūpniecības iela | A | 0 | 2,391 |
| 258\_D216 | Sakarnieku iela | D | 0 | 0,466 |
| 259\_D217 | Sakņudārza iela | D | 0 | 0,47 |
| 260\_D218 | Saldus iela | D | 0 | 0,256 |
| 260\_D218 | Saldus iela | D |  | 0,415 |
| 261\_C42 | Salnas iela | C |  | 0,086 |
| 261\_C42 | Salnas iela | C |  | 0,355 |
| 261\_D219 | Salnas iela | D | 0 | 0,811 |
| 262\_D220 | Sapņu iela | D | 0 | 0,473 |
| 263\_D221 | Sargu iela | D | 0 | 0,156 |
| 263\_D221 | Sargu iela | D |  | 0,238 |
| 263\_D221 | Sargu iela | D |  | 0,19 |
| 264\_D222 | Sarmas iela | D | 0 | 0,459 |
| 265\_C43 | Satiksmes iela | C | 0 | 1,076 |
| 266\_D223 | Saulaines iela | D |  | 0,355 |
| 267\_D224 | Saules iela | D | 0 | 0,238 |
| 268\_D225 | Saulgriežu iela | D | 0 | 0,203 |
| 269\_D226 | Saulītes iela | D | 0 | 0,466 |
| 270\_D227 | Savienības iela | D | 0 | 0,374 |
| 271\_D228 | Senču iela | D | 0 | 0,15 |
| 271\_D228 | Senču iela | D |  | 0,124 |
| 272\_D229 | Siena ceļš | D | 0 | 0,442 |
| 272\_D229 | Siena ceļš | D | 0 | 0,067 |
| 273\_D230 | Sieramuižas ceļs | D |  | 0,478 |
| 274\_D231 | Sila iela | D |  | 0,503 |
| 275\_D232 | Skautu iela | D | 0 | 0,263 |
| 276\_D233 | Skolas iela | D | 0 | 0,427 |
| 277\_D234 | Skolotāju iela | D | 0 | 0,188 |
| 278\_D235 | Skuju iela | D | 0 | 0,459 |
| 279\_D236 | Sliežu iela | D | 0 | 0,084 |
| 280\_D237 | Slokas iela | D | 0 | 1,447 |
| 281\_D238 | Smilgu iela | D | 0 | 0,168 |
| 282\_D239 | Smilšu iela | D | 0 | 0,907 |
| 282\_D239 | Smilšu iela | D | 0 | 0,324 |
| 283\_D240 | Smiltnieku iela | D | 0 | 0,198 |
| 283\_D240 | Smiltnieku iela | D |  | 0,405 |
| 284\_D241 | Sniedzes iela | D | 0 | 0,136 |
| 285\_C44 | Sniega iela | C | 0 | 0,931 |
| 285\_C44 | Sniega iela | C | 0 | 0,101 |
| 286\_D242 | Spāru iela | D | 0 | 0,909 |
| 287\_D243 | Sporta iela | D | 0 | 0,412 |
| 288\_D244 | Sprīdīšu iela | D | 0 | 0,219 |
| 288\_D244 | Sprīdīšu iela | D | 0 | 0,207 |
| 289\_D245 | Sprieguma iela | D | 0 | 0,194 |
| 289\_D245 | Sprieguma iela | D | 0 | 0,205 |
| 290\_B10 | Stacijas iela | B | 0 | 0,231 |
| 290\_D246 | Stacijas iela | D | 0 | 0,564 |
| 291\_D247 | Stadiona iela | D | 0 | 0,874 |
| 292\_C45 | Staļģenes iela | C | 0 | 1,533 |
| 292\_D248 | Staļģenes iela | D |  | 0,262 |
| 293\_D249 | Stārķu iela | D | 0 | 0,533 |
| 294\_D250 | Stiebru iela | D | 0 | 0,368 |
| 295\_D251 | Straumes iela | D | 0 | 0,601 |
| 296\_D252 | Strautnieku iela | D |  | 0,56 |
| 296\_D252 | Strautnieku iela | D |  | 0,399 |
| 297\_D253 | Strautu ceļš | D | 0 | 1,528 |
| 298\_D254 | Strazdu iela | D | 0 | 0,722 |
| 299\_D255 | Stūrīša iela | D | 0 | 0,126 |
| 300\_D256 | Sudrabu Edžus iela | D | 0 | 0,527 |
| 301\_D257 | Sūnu Iela | D | 0 | 0,15 |
| 301\_D257 | Sūnu iela | D |  | 0,047 |
| 302\_D258 | Svētes iela | D | 0 | 0,741 |
| 303\_D259 | Šķūņu iela | D | 0 | 0,47 |
| 304\_C46 | Šūmaņu ceļš | C | 0 | 1,035 |
| 305\_D260 | Teodora Grothusa iela | D | 0 | 0,448 |
| 306\_A12 | Tērvetes iela | A | 0 | 1,002 |
| 306\_B11 | Tērvetes iela | B | 0 | 4,678 |
| 307\_D261 | Tīreļa Iela | D |  | 0,339 |
| 307\_D261 | Tīreļa Iela | D |  | 0,196 |
| 308\_D262 | Tirgoņu iela | D | 0 | 0,181 |
| 309\_D263 | Traktoristu iela | D | 0 | 0,487 |
| 310\_D264 | Tukuma iela | D | 0 | 0,115 |
| 311\_D265 | Tulpju iela | D |  | 0,204 |
| 311\_D265 | Tulpju iela | D |  | 0,364 |
| 312\_D266 | Turaidas iela | D |  | 0,064 |
| 312\_D266 | Turaidas iela | D | 0 | 0,457 |
| 313\_D267 | Ūdens iela | D | 0 | 0,148 |
| 314\_D268 | Ūdensvada iela | D | 0 | 0,318 |
| 315\_D269 | Upeņu iela | D | 0 | 0,122 |
| 315\_D269 | Upeņu iela | D |  | 0,156 |
| 316\_D270 | Upes ceļš | D | 0 | 0,62 |
| 317\_C47 | Uzvaras iela | C | 0 | 0,691 |
| 317\_D271 | Uzvaras iela | D |  | 1,261 |
| 318\_D272 | Vaivaru iela | D | 0 | 0,552 |
| 319\_D273 | Valgundes iela | D | 0 | 0,059 |
| 320\_D274 | Vālodzes iela | D | 0 | 0,267 |
| 321\_D275 | Vaļņu iela | D | 0 | 0,393 |
| 322\_D276 | Vangaļu ceļš | D | 0 | 0,792 |
| 324\_D278 | Vārpu iela | D | 0 | 0,391 |
| 325\_D279 | Vasaras iela | D | 0 | 0,319 |
| 326\_D280 | Vasarnieku iela | D | 0 | 0,265 |
| 327\_C48 | Vecais ceļš | C | 0 | 1,373 |
| 327\_D281 | Vecais ceļš | D | 0 | 1,843 |
| 328\_D282 | Veco Strēlnieku iela | D | 0 | 0,594 |
| 329\_D283 | Vecpilsētas iela | D | 0 | 0,183 |
| 330\_D284 | Vēja ceļš | D | 0 | 0,121 |
| 331\_D285 | Veldzes iela | D |  | 0,327 |
| 332\_D286 | Veselības iela | D | 0 | 0,18 |
| 332\_D286 | Veselības iela | D |  | 0,197 |
| 332\_D286 | Veselības iela | D |  | 0,309 |
| 333\_D287 | Vēsmas iela | D | 0 | 0,433 |
| 334\_D288 | Vētras iela | D | 0 | 0,141 |
| 335\_C49 | Vidus iela | C | 0 | 1,258 |
| 336\_D289 | Viestura iela | D | 0 | 0,395 |
| 337\_D290 | Vīgriežu iela | D | 0 | 0,852 |
| 338\_D291 | Vīksnas iela | D |  | 0,858 |
| 339\_D292 | Viktorijas iela | D | 0 | 0,613 |
| 339\_D292 | Viktorijas iela | D |  | 0,103 |
| 340\_D293 | Vilces iela | D | 0 | 0,224 |
| 341\_D294 | Vircavas iela | D | 0 | 0,183 |
| 342\_D295 | Viršu iela | D |  | 0,222 |
| 342\_D295 | Viršu iela | D |  | 0,197 |
| 342\_D295 | Viršu iela | D | 0 | 0,34 |
| 343\_C50 | Viskaļu iela | C | 0 | 1,229 |
| 343\_D296 | Viskaļu iela | D | 1,222 | 0,334 |
| 343\_D296 | Viskaļu iela | D |  | 0,45 |
| 344\_D297 | Vītolu ceļš | D |  | 0,641 |
| 344\_D297 | Vītolu ceļš | D | 0 | 0,245 |
| 345\_D298 | Vizbuļu iela | D | 0 | 0,346 |
| 346\_D299 | Zālītes iela | D | 0 | 0,464 |
| 347\_D300 | Zaļā iela | D | 0 | 0,679 |
| 348\_D301 | Zāļu iela | D | 0 | 0,637 |
| 349\_D302 | Zaļumu iela | D |  | 0,286 |
| 349\_D302 | Zaļumu iela | D | 0 | 0,214 |
| 350\_D303 | Zanderu ceļš | D | 0 | 0,246 |
| 351\_C51 | Zemeņu iela | C |  | 0,161 |
| 351\_C51 | Zemeņu iela | C |  | 0,098 |
| 351\_C51 | Zemeņu iela | C | 0 | 0,236 |
| 351\_D304 | Zemeņu iela | D |  | 0,21 |
| 352\_B12 | Zemgales prospekts | B | 0 | 0,555 |
| 353\_D305 | Zemgaļu iela | D | 0 | 0,39 |
| 353\_D305 | Zemgaļu iela | D |  | 0,087 |
| 354\_D306 | Zemītes 1.līnija | D | 0 | 0,144 |
| 355\_D307 | Zemītes 2.līnija | D | 0 | 0,169 |
| 356\_D308 | Zemītes iela | D | 0 | 0,164 |
| 356\_D308 | Zemītes iela | D |  | 0,289 |
| 357\_D309 | Ziediņu ceļš | D | 0 | 0,554 |
| 358\_D310 | Ziedoņa iela | D | 0 | 0,264 |
| 359\_D311 | Ziedu iela | D | 0 | 0,148 |
| 359\_D311 | Ziedu iela | D | 0 | 0,123 |
| 360\_D312 | Zileņu iela | D | 0 | 0,832 |
| 361\_D313 | Zīles ceļš | D | 0 | 0,812 |
| 362\_C52 | Zirgu iela | C | 0 | 1,54 |
| 363\_D314 | Zirņu iela | D | 0 | 0,212 |
| 363\_D314 | Zirņu iela | D |  | 0,181 |
| 364\_D315 | Zvaigžņu iela | D | 0 | 0,346 |
| 365\_D316 | Zvanu iela | D | 0 | 0,207 |
| 365\_D316 | Zvanu iela | D |  | 0,25 |
| 366\_C53 | Zvejnieku iela | C | 0 | 0,464 |
| 367\_D317 | Žagaru ceļš | D | 0 | 0,673 |

Tehnisko specifikāciju

2.Pielikums

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tranzīta un pilsētas nozīmes maģistrālās ielas** | | |
| **A klases ielas** | | |
| **N.p.k.** | **Ielas klase** | **Ielas nosaukums** |
|
| 1 | **A** | Aizsargu iela |
| 2 | **A** | Atmodas iela |
| 3 | **A** | Aviācijas iela |
| 4 | **A** | Bauskas iela |
| 5 | **A** | Dobeles šoseja |
| 6 | **A** | Garozas iela |
| 7 | **A** | Kalnciema ceļš |
| 8 | **A** | Lietuvas šoseja |
| 9 | **A** | Loka maģistrāle |
| 10 | **A** | Miera iela |
| 11 | **A** | Pasta iela |
| 12 | **A** | Rūpniecības iela |
| 13 | **A** | Tērvetes iela |
| **B klases ielas** | | |
| **N.p.k.** | **Ielas klase** | **Ielas nosaukums** |
|
| 1 | B | Akadēmijas iela |
| 2 | B | Brīvības bulvāris |
| 3 | B | Jāņa Čakstes bulvāris |
| 4 | B | Lielā iela |
| 5 | B | Raiņa iela |
| 6 | B | Rīgas iela |
| 7 | B | Stacijas iela |
| 9 | B | Zemgales prospekts |
|  |  |  |
| **A klases ielas** - Tranzīta ielas (iekļaujas valsts autoceļu maršrutā un (vai) ir izeja uz valsts autoceļiem) | | |
| **B klases ielas** - Pilsētas nozīmes maģistrālās ielas (paredzētas pilsētas galveno plūsmu kustībai, pieslēdzas tranzīta ielām un savieno tranzīta ielas) | | |